HIS kaardiseaded

## Kaardikihid

Menüüvalikuga "Kaardikihid" saab määrata, mida kaardil kuvatakse.

### 1. Aluskaardi valik

Aluskaardi valik

Vaikimisi valik on maaameti serveeritav põhikaart.
Lisaks pakutakse veel kolme erineva täpsuse ja koosseisuga Maaameti kaarditeenust.
Merekaarte esindab valikus Navigatsioonikaart.

### 2. Kihtide ja stiilide valik.

- Mõõtealad
- Vrakid
- Kivid
- Takistused
- Navigatsioonimärgid
- Sadamad
- Sügavuspunktid
- Samasügavusjooned

- Põhjareljeef
- Proovipunkt
- Helikiirus
- Meremuuseumi vrakid
- Elektronkaartide kaardiraamid
- PC kaardiraamid
- Atlas kaardiraamid
- Näita ruudud

- Näita maismaad
- Näita kasutajakihti
- Näita laevateed
- Näita geoprofiile
- Sügavus tooltipis
- Sügavus klikkimisel
- Loo link

- Mõõtealad

  Mõõtealad esitatud mõõteaja järgi

  - stiilid:
  - Kategooria
  - Kategooria ja ala nimetus
  - Mõõteaeg ja ala nimetus
  - Mõõteaeg
  - Planeeritud alad
  - Planeeritud alad ja ala nimetus
  - Staatus
  - Staatus ja ala nimetus
- Vrakid

  - stiilid:
  - Vaikimisi
  - Keskkonnaohtlikkus
  - Muinsuskaitse
  - Muinsuskaitse ja keskkonnaohtlikkus
- Kivid

- Takistused

- Navigatsioonipunktid

- Sadamad

- Sügavuspunktid

  - stiilid:
  - Kõik
  - Peamised
  - Kõik (mustad)
  - Peamised (mustad)
- Samasügavusjooned

  - stiilid:
  - Peamised
  - Kõik alates skaalast 7
  - Kõik alates skaalast 8
  - Kõik alates skaalast 9
  - Peamised 1, 2, 5, 10...
- Reljeef

  Reljeef (lülitub sisse piisaval suurendusel)

- Proovipunktid

  Proovipunktid (lülituvad sisse piisaval suurendusel)

- Helikiirus

  Helikiirused (lülituvad sisse piisaval suurendusel)

- Meremuuseumi vrakid

  - stiilid:
  - Vaikimisi
  - Keskkonnaohtlikkus
  - Muinsuskaitse
  - Muinsuskaitse ja keskkonnaohtlikkus
- Elektronkaartide kaardiraamid

  - stiilid:
  - Näita kõiki
  - Overview
  - General
  - Coastal
  - Approach
  - Harbour
  - Berthing
- PC Kaardiraamid

  - stiilid:
  - Näita kõiki
  - 1:2000
  - 1:4000
  - 1:5000
  - 1:7500
  - 1:8000
  - 1:10000
  - 1:12000
  - 1:22000
  - 1:25000
  - 1:45000
  - 1:50000
  - 1:90000
  - 1:100000
  - 1:180000
  - 1:250000
- Atlase kaardiraamid

  - stiilid:
  - Näita kõiki
  - 1:2000
  - 1:4000
  - 1:5000
  - 1:7500
  - 1:8000
  - 1:10000
  - 1:12000
  - 1:22000
  - 1:25000
  - 1:45000
  - 1:50000
  - 1:90000
  - 1:100000
  - 1:180000
  - 1:250000

Lihtsustamaks orienteerumist ja arvutusi, on kaart mõtteliselt jaotatud ruutudeks. Neid on võimalik visualiseerida valikuga Näita ruudud:

Maismaa kontuure on võimalik visualiseerida valikuga Näita maismaad:

Laevateid saab visualiseerida valikuga Näita laevateed:

Geoprofiile saab visualiseerida valikuga Näita geoprofiile:

Sügavus tooltipis: asukoha sügavuse näitamise saab tellida tooltippi: see ilmub (meetrites), kui hiir jätta seisma mingis kaardiala punktis:

Sügavus klikkimisel: asukoha sügavuse näitamise saab tellida ka hiirekliki peale: kliki punkti tekib kollane ringike, mille kõrval on sügavus meetrites:

Loo link

Vajutades nuppu Loo link, luuakse link, mis sisaldab valitud kaardivaadet ja kihivalikuid.
Lingi saab võtta veebilehitseja vahenditega (parem hiireklikk) puhvrisse ja kopeerida soovitud kohta.