Mootealade metaandmete paring

## Mõõtealade metaandmete päring

Mõõtealade metaandmete päringuks tuleb esmalt määratleda (otsingu)ala. Kasutaja võib kas paremat hiireklahvi lohistades valida ristkülikukujulise ala, klikata alapunkte kaardil või anda sisestamiseks punktidega fail.

Ala valik kaardil

Olles valinud ala ja vajutanud nuppu "Mõõtealade metaandmestik", avatakse mõne hetke pärast brauseri aken, kus tuleb valida, kas genereeritav tabel salvestada või avada kohe. Vastavalt valikule kuvatakse ekraanil või salvestatakse csv failina tabel, mille read on valitud alal asuvate mõõteala andmed.