HIS kaardiseaded

## Kaardikihid

võimaldavad valida

1) taustakaardi (ka "aluskaart"):

Vaikimisi valik on maaameti serveeritav põhikaart.
Lisaks pakutakse veel kolme erineva täpsuse ja koosseisuga Maaameti kaarditeenust.
Merekaarte esindab valikus Navigatsioonikaart

2) esitatavad kihid ja nende stiilid.
NB! Valikud ei kehtestu enne kui on vajutatud nuppu Kehtesta muudatused

Mõõtealad,
stiilidega:

- Kategooria
- Kategooria ja ala nimetus
- Mõõteaeg ja ala nimetus
- Mõõteaeg

Mõõtealad esitatud mõõteaja järgi

Vrakid

- stiilid:
- Vaikimisi
- Keskkonnaohtlikkus
- Muinsuskaitse
- Muinsuskaitse ja keskkonnaohtlikkus

Meremuuseumi vrakid

stiilid:
- Vaikimisi
- Keskkonnaohtlikkus
- Muinsuskaitse
- Muinsuskaitse ja keskkonnaohtlikkus

Kivid

Takistused

Sadamad

Sügavuspunktid

stiilid:

- Kõik
- Peamised
- Kõik (mustad)
- Peamised (mustad)

Samasügavusjooned

stiilid:

- Peamised
- Kõik alates skaalast 7
- Kõik alates skaalast 8
- Kõik alates skaalast 9
- Peamised 1, 2, 5, 10...

Reljeef

Reljeef (lülitub sisse piisaval suurendusel)

Proovipunktid

Proovipunktid (lülituvad sisse piisaval suurendusel)

Lihtsustamaks orienteerumist ja arvutusi, on kaart mõtteliselt jaotatud ruutudeks. Neid on võimalik visualiseerida valikuga Näita ruudud:

Maismaa kontuure on võimalik visualiseerida valikuga Näita maismaad:

Laevateid saab visualiseerida valikuga Näita laevateed:

Sügavus tooltipis: asukoha sügavuse näitamise saab tellida tooltippi: see ilmub (meetrites), kui hiir jätta seisma mingis kaardiala punktis:

Sügavus klikkimisel: asukoha sügavuse näitamise saab tellida ka hiirekliki peale: kliki punkti tekib kollane ringike, mille kõrval on sügavus meetrites:

Vajutades Loo link, luuakse link, mis sisaldab valitud kaardivaadet ja kihivalikuid.
Lingi saab võtta veebilehitseja vahenditega (parem hiireklikk) puhvrisse

ja kopeerida soovitud kohta.

## Profiili loomine

on toodud eraldi lehel.